**Download Realtek bluetooth driver from the FTPs below:**

1. **Android os for Tablet、TV/box**

Android Bluetooth Driver都会存放在<ftp://ftp3.realtek.com.tw/> ，客户可以通过ftp服务器来获取最新的驱动，路径/Linux/BT/Android-Tablet/和/Linux/BT/Android-TV/，用户名和密码如下：

| 用户名 | 密码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RTL8723B | G3q6Wp |  |
| RTL8723C | a7Uq5J |  |
| RTL8723D | S7bH3v |  |
| RTL8821A | S2v9Am |  |
| RTL8821C | J6tQ5g |  |
| RTL8822B | u8Iq2F |  |
| RTL8812A | J2e8Fg | 搭配RTL8761A |
| RTL8192E | N5c6Sx | 搭配RTL8761A |
| bt | V9nW2h | 存放bt方面的资料，包括mptool |
| RTL8723 | F4v9Ws | for RTL8723A,TV驱动不支持8723A |

Note：我们的驱动兼容RTK所有芯片。如上不同用户名下的驱动，其实都是同一份，只是驱动包名命名差异而已。Combo方案，要确保BT FW coex版本和wifi驱动coex版本匹配。驱动包/rtkbt/Firmware/TV目录下fw\_info.txt文件，可以查看对应IC的BT FW Coex版本。

1. **Linux os**

Site:ftp.realsil.com.cn

ID: btlinux

PW:ujv376xc

1. **MP tool**

Site: ftp3.realtek.com.tw

ID: bt

PW: V9nW2h

Location: /bt/Linux/BT/MPTools

Note: Please find the corresponding RTK chip and os version before you download the driver,if you have any questions,please let me know. Contract mail: sz\_cn\_fae\_240e@realtek.com